**খুব সহজে সেলাই শিখি**



**পর্ব-3**

**পলাশ কান্তি মজুমদার, ইনস্ট্রাক্টর**

**চাঁদপুর জনতা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা।**

শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুভেচ্ছা রইলো। আজ আলোচনা করবো কীভাবে খুব সহজে একটি ছয় ছাঁটপেটিকোট কোমরের পট্টি, আপার প্লাকেট, লোয়ার প্লাকেট কাঁটার নিয়ম ও ধারাবাহিক ভাবে সেলাই করার নিয়ম। চিত্রের ন্যায় কাপড়ের টুকরো গুলো কেঁটে নিতে হবে।

১.২৫ ইঞ্চি × ৩.৫ ইঞ্চি

২ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি

 ০ ১

ভাঁজের পাশ

 চিত্রঃ আপার প্লাকেট চিত্র: লোয়ার প্লাকেট

২ চিত্র: কোমর পট্টি ৩

**🖎 কোমরের পট্টি কাঁটার নিয়ম:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক্রম নং | চিত্রের অংশ | পরিমাপের পরিমান |
| ০১. | লম্বা (০ - ১ এবং ২ - ৩) | = মূল হিপের অর্ধেক + হেম সেলাই + লুজ= (৩৬ ÷ ২) ইঞ্চি + ১ ইঞ্চি + ১ ইঞ্চি = ২০ ইঞ্চি। |
| ০২. | চওড়া (০ - ২ এবং ১ -৩) | = মূল কোমর পট্টির চওড়ার দ্বিগুণ + ২টি সীম এলাউন্স= (২ × ২) ইঞ্চি + ০.৫ ইঞ্চি + ০.৫ ইঞ্চি = ৫ ইঞ্চি |
| এই মাপ অনুসারে কোমর পট্টি কাঁটলে ৪০ ইঞ্চি লম্বা ও ৫ ইঞ্চি চওড়া একটি কাপড়ের টুকরা পাওয়া যাবে। |

পেটিকোট সেলাই করার ধারাবাহিক নিয়ম:

🖎 প্রথমে সামনের মধ্য অংশের মাঝখানে ৪ ইঞ্চি পরিমান মার্ক করে নিতে হবে।

🖎 সামনের মধ্য অংশের একপাশে দিয়ে লোয়ার প্লাকেট সীম সেলাই করতে হবে।

🖎 সামনের মধ্য অংশের সাথে আপার প্লাকেট সীম সেলাই করতে হবে।

🖎 সামনের মধ্য অংশে ৪ ইঞ্চি পরিমাণ সেলাই পর্যন্ত আপার ও লোয়ার প্লাকেটের মাঝখানে কেঁটে দিতে হবে।

🖎 লোয়ার প্লাকেট এর টপ সেলাই করতে হবে।

🖎 আপার প্লাকেট সঠিকভাবে ভাঁজ করে টপ সেলাই করতে হবে।

🖎 সামনের মধ্য অংশের সাথে পার্শ্বের অংশ সেলাই করতে হবে।

🖎 পিছনের মধ্য অংশের সাথে পার্শ্বের অংশ সেলাই করতে হবে।

🖎 সামনের অংশের সাথে পিছনের অংশের দুই পার্শ্বের সাইড সীম সেলাই করতে হবে।

🖎 বডি অংশের সাথে কোমরের পট্টির সীম সেলাই করতে হবে।

🖎 কোমরের পট্টির সঠিকভাবে ভাঁজ করে ডাবল টপ সেলাই করতে হবে।

🖎 পেটিকোটের বটম বা নিচের অংশের ভিতরে দিকে ভাঁজ করে দিয়ে হেম সেলাই করতে হবে।

🖎 এর পর কোমর বাঁধার জন্য একটি ফিতা তৈরি করে নিতে হবে।

এতে সম্পন্ন হয়ে গেল একটি পেটিকোট সেলাই।